MSK环保溶剂G6

**1.产品描述:**

MSK G6是透明的异链烷烃流体，通常含有少于1ppm的苯和少于1ppm的硫

**2.一般**：

可用性

•亚太地区 • 中美洲

• 北美 • 南美洲

外貌

 •清晰/透明

形式

 •液体

**3.性能参数**

|  |  |
| --- | --- |
| 特性 | 值 |
| 蒸馏范围 |  |
|  初始沸点（IBP） | 225 °C |
|  干点（DP） | 253 °C |
| 闪点 | 94 °C |
| 密度（15.6°C） | 0.785 g/ml |
| 蒸气压（20.0°C） | <0.01 kPa |
| 苯胺点 | 93 °C |
| 运动粘度（25.0°C） | 4.23 mm²/s |