**MSK LH-160P含氢硅油 0.16%**

**产品描述：**

LH-160P在金属触媒作用下,可在适当温度下交联,在各种基材表面形成防水膜,广泛用作织物、灭火剂（干粉）、纸张、金属、皮革、木材、玻璃、水泥、陶瓷、大理石的防水剂、防粘剂或防蚀剂等。

**产品指标：**

|  |  |
| --- | --- |
| 外观 | 透明液体 |
| 粘度（25℃mm2/s） | 10～50 |
| 含氢量（%，m/m | ≥1.55 |

**安全防护：**

使用前, 请仔细读阅安全数据表（MSDS)和容器标签的身体和健康的危害信息。

**贮存和使用期限：**

产品密封包装后贮存于阴凉、干燥处；使用期限三年。

**包装：**

LH-160P可适用于 200L 桶和 1000L IBC 桶 或者其他。

**法律声明：**

此处提供的信息是准确无误的。然而，由于使用本公司产品的条件和方法非我们所能控制，本信息不能取代客户为确保产品安全、有效、并完全满足于特定的最终用途，而进行的测试。我们特别声明，不作任何其他明示或暗示对特定目的适用性或适销性的保证，以及不对任何间接或附带性的损害责任。